|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROW | Description | amount | unit |
| 1 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-1” | 174 | M |
| 2 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-11/2” | 60 | M |
| 3 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-10” | 24 | M |
| 4 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-8” | 24 | M |
| 5 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-6” | 84 | M |
| 6 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-5” | 12 | M |
| 7 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-2” | 132 | M |
| 8 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-21/2” | 66 | M |
| 9 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-4” | 306 | M |
| 10 | PIPE-SML-S.S304L-SCH40-1/2” | 24 | M |
| 11 | PIPE-SML-S.S304L-SCH160-1/2” | 18 | M |
| 12 | PIPE-SML-S.S304L-SCH160-3/4” | 60 | M |
| 13 | Elbow45-S.S304L-B.W-SCH40-6” | 3 | digit |
| 14 | Elbow45-S.S304L-B.W-SCH40-21/2” | 4 | digit |
| 15 | Elbow45Long-S.S304L-S.W-3000-2” | 10 | digit |
| 16 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-21/2” | 30 | digit |
| 17 | Elbow90Long-S.S304L-S.W-3000-2” | 70 | digit |
| 18 | Elbow90Long-S.S304L-S.W-3000-11/2” | 30 | digit |
| 19 | Elbow90Long-S.S304L-S.W-3000-1” | 100 | digit |
| 20 | Elbow45-S.S304L-B.W-SCH40-10” | 1 | digit |
| 21 | Elbow45-S.S304L-B.W-SCH40-8” | 4 | digit |
| 22 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-10” | 4 | digit |
| 23 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-8” | 8 | digit |
| 24 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-6” | 26 | digit |
| 25 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-5” | 3 | digit |
| 26 | Elbow90Long-S.S304L-S.W-3000-1/2” | 20 | digit |
| 27 | Elbow90Long-S.S304L-S.W-3000-3/4” | 5 | digit |
| 28 | Elbow90-S.S304L-B.W-SCH40-4” | 15 | digit |
| 29 | Flange-S.S304L-Slipon-CLASS150-6” | 4 | digit |
| 30 | Flange-S.S304L-Slipon-CLASS150-5” | 2 | digit |
| 31 | Flange-S.S304L-Slipon-CLASS150-21/2” | 18 | digit |
| 32 | Flange-S.S304L-Slipon-PN6-8” | 2 | digit |
| 33 | Flange-S.S304L-Slipon-CLASS300-4” | 2 | digit |
| 34 | Coupling –S.S304L-S.W-CLASS3000-2” | 30 | digit |
| 35 | Coupling –S.S304L-S.W-CLASS3000-1” | 34 | digit |
| 36 | Coupling –S.S304L-S.W-CLASS3000-2” | 8 | digit |
| 37 | Coupling –S.S304L-S.W-CLASS3000-11/4” | 4 | digit |
| 38 | Coupling –S.S304L-S.W-CLASS3000-3/4” | 10 | digit |
| 39 | Union –S.S304L-S.W-CLASS3000-1” | 3 | digit |
| 40 | TEE-S.S304L-B.W-SCH40-21/2” | 6 | digit |
| 41 | TEE-S.S304L-B.W-SCH40-6” | 3 | digit |
| 42 | TEE-S.S304L-B.W-SCH40-8” | 2 | digit |
| 43 | TEE-S.S304L-B.W-CLASS3000-1” | 2 | digit |
| 44 | TEE-S.S304L-B.W-CLASS3000-11/2” | 2 | digit |
| 45 | TEE-S.S304L-B.W-SCH40-4” | 1 | digit |
| 46 | TEE-S.S304L-S.W-CLASS3000-1/2” | 4 | digit |
| 47 | ReducerCONS-S.S304L-SCH40-6”\*21/2” | 1 | digit |
| 48 | ReducerE.C.C-S.S304L-SCH40-6”\*5” | 1 | digit |
| 49 | ReducerE.C.C-S.S304L-SCH40-6”\*4” | 2 | digit |
| 50 | ReducerE.C.C-S.S304L-SCH40-8”\*6” | 2 | digit |